**ГАЗОНОКОСИЛКА**





**ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- гидравлический запорный клапан для удержания груза (гидрозамок);

- плавающая рама – копирует рельеф местности;

- заднее или боковое отбрасывание скошенной травы в стандартной комплектации, комплект для мульчирования доступен в качестве опции;

- четыре колеса без шин.

Мелкий рез, идеально подходит для окашивания газонов, для ухода за большими площадями. Косилка была разработана с тремя лезвиями (2 лезвия на модели 100), которые режут с нахлестом, что предотвращает необрезанные полосы. Большой опыт проектирования MultiOne делает косилку очень надежной и обеспечивает высокое качество резки. 4 независимых поворотных колеса, рама с системой саморегулированием по высоте + клапан с плавающей стрелой на мини-погрузчике (тандемное действие) позволяют ей плавно огибать контуры земли., гарантируя оптимальный контакт с землей. Косилка также оснащена автоматическим запорным клапаном (гидрозамком), который останавливает ножи, когда косилка поднимается с земли, гарантируя безопасность.

Кроме того благодаря телескопической стреле MultiOne можно производить окашивание в труднодоступных местах. Косилка модели 100 мульчирующая в стандартной комплектации. Набор для мульчирования доступен в качестве опции для моделей 130, 150 и 180.

Примечание: необходим клапан с плавающей стрелой на машине.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Ширина, м.** | **Высота среза, мм.** | **Масса, кг.** | **Код** | **Цены** |
| **100 с системой мульчирования** | 100 | 10-120 | 116 | C895080 |  |
| **130 с задней разгрузкой** | 130 | 10-120 | 170 | C890630 |  |
| **150 с правой боковой разгрузкой** | 150 | 10-120 | 207 | C890632 |  |
| **180 с левой разгрузкой** | 180 | 10-120 | 240 | C890634 |  |
| **Опции** | | | | | |
| **Комплект для мульчирования к 130** | | | 20 | C890631 |  |
| **Комплект для мульчирования к 150** | | | 21 | C890633 |  |
| **Комплект для мульчирования к 180** | | | 25 | C890635 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Модель** | **Серии** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **SD** | | | | **12\*** | **EZ7** |
| 5.2 | 5.3 | 7.2 | 7.3 | 6,3 | 7,3 | 8,4 | 9,5 |
| **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **130** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **180** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\* - требуется адаптер C890025

рекомендуемые модели совместимы не совместимы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



